digitalWrite(zommer,HIGH);

digitalWrite(zoomer,LOW);

DHT.temperature<17

||

DHT.temperature>40

for(i=0;i<2000;i++)

setColor(x,y,z)

setColor(x,y,z)

t>40

t<17

delay(1)

setColor(x,y,z)

17<t<40

Inf.

loop

t=DHT.temperature